(ровный)



 **Плотность:** 600 кг/м3

 **Прочность на сжатие:** 3,5кг/м2

 **Теплопроводность:** 0,14 Вт/мoС

 **Морозостойкость:** 50F

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры, мм** | **Объем блока** | **Вес одного поддона** | **Количество блоков на паллете** | **Вес паллеты с учетом влажности 25%** | **Норма загрузки** | **цена** |
| **длина** | **высота** | **ширина** | **м3** | **кг** | **шт** | **м3** | **кг** | **м3** | **руб** |
| 600 | 300 | 100 | 0,018 | 12,2 | 72 | 1,3 | 900 | 29,9 | 2750 |
| 600 | 400 | 100 | 0,024 | 16,2 | 54 | 1,3 | 900 | 29,9 | 2750 |
| 600 | 300 | 150 | 0,027 | 18,3 | 48 | 1,3 | 900 | 29,9 | 2750 |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 23,3 | 48 | 1,73 | 1140 | 29,41 | 2750 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 35,3 | 30 | 1,62 | 1080 | 29,16 | 2750 |
| 600 | 300 | 400 | 0,072 | 46,6 | 24 | 1,73 | 1140 | 29,41 | 2750 |

(паз-гребень)



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры, мм** | **Объем блока** | **Вес одного поддона** | **Количество блоков на паллете** | **Вес паллеты с учетом влажности 25%** | **Норма загрузки** | **цена** |
| **длина** | **высота** | **ширина** | **м3** | **кг** | **шт** | **м3** | **кг** | **м3** | **руб** |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 23,3 | 48 | 1,73 | 1140 | 29,41 | 2750 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 35,3 | 30 | 1,62 | 1080 | 29,16 | 2750 |

**Стоимость газосиликатных блоков «EuroBlock»-D500**

(ровный)



 **Плотность:** 500 кг/м3

 **Прочность на сжатие:** 3,5 и 3,0 кг/м3

 **Теплопроводность:** 0,12 Вт/мoС

 **Морозостойкость:** 50F

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры, мм** | **Объем блока** | **Вес одного поддона** | **Количество блоков на паллете** | **Вес паллеты с учетом влажности 25%** | **Норма загрузки** | **цена** |
| **длина** | **высота** | **ширина** | **м3** | **кг** | **шт** | **м3** | **кг** | **м3** | **руб** |
| 600 | 300 | 75 | 0,0135 | 8,4 | 96 | 1,3 | 830 | 31,2 | 2750 |
| 600 | 300 | 100 | 0,018 | 11,2 | 72 | 1,3 | 830 | 31,2 | 2750 |
| 600 | 400 | 100 | 0,024 | 15 | 54 | 1,3 | 830 | 31,2 | 2750 |
| 600 | 300 | 150 | 0,027 | 16,8 | 48 | 1,3 | 830 | 31,2 | 2750 |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 21,8 | 48 | 1,73 | 1070 | 32,87 | 2750 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 33 | 30 | 1,62 | 1010 | 32,4 | 2750 |
| 600 | 300 | 400 | 0,072 | 43,7 | 24 | 1,73 | 1070 | 32,87 | 2750 |

(паз-гребень)



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры, мм** | **Объем блока** | **Вес одного поддона** | **Количество блоков на паллете** | **Вес паллеты с учетом влажности 25%** | **Норма загрузки** | **цена** |
| **длина** | **высота** | **ширина** | **м3** | **кг** | **шт** | **м3** | **кг** | **м3** | **руб** |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 21,8 | 48 | 1,73 | 1070 | 32,87 | 2750 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 33 | 30 | 1,62 | 1010 | 32,4 | 2750 |

**Стоимость газосиликатных блоков «EuroBlock»-D400**

  (ровный)



 **Плотность:** 400 кг/м3

 **Прочность на сжатие:** 2,5кг/м2

 **Теплопроводность:** 0,096 Вт/мoС

 **Морозостойкость:** 35F

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры, мм** | **Объем блока** | **Вес одного поддона** | **Количество блоков на паллете** | **Вес паллеты с учетом влажности 25%** | **Норма загрузки** | **цена** |
| **длина** | **высота** | **ширина** | **м3** | **кг** | **шт** | **м3** | **кг** | **м3** | **руб** |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 15,4 | 48 | 1,73 | 760 | 34,6 | 2750 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 24,6 | 30 | 1,62 | 760 | 34,02 | 2750 |
| 600 | 300 | 400 | 0,072 | 30,8 | 24 | 1,73 | 760 | 34,6 | 2750 |

(паз-гребень)



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры, мм** | **Объем блока** | **Вес одного поддона** | **Количество блоков на паллете** | **Вес одного блока D 600** | **Норма загрузки** | **цена** |
| **длина** | **высота** | **ширина** | **м3** | **кг** | **шт** | **м3** | **кг** | **м3** | **руб** |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 15,4 | 48 | 1,73 | 760 | 34,6 | 2750 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 24,6 | 30 | 1,62 | 760 | 34,02 | 2750 |